BOE电子桌牌
7.4 T型桌牌规格说明	
1. 桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T740BTRD1（红木色），T740BTSD1（银色），
2) 移动式电子桌牌，外观简洁大方，轻薄易拿取
3) T型供电采用内置电池供电，电池寿命不低于24个月（2次/天），工作电压不超过3V； 
4) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5) 双面7.4寸显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6) 产品通过CB、CE、SRRC认证，并具有第三方检测报告
7) 支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
8) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
9) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
10) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
11) 具备会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
2. 产品电气规格介绍
	机种名
	T740BTRD1/T740BTSD1

	工作电压
	3.0 V(最小值：2.3V)

	传输距离
	半径为15m的圆内

	显示技术
	电子纸显示技术

	像素
	800 x 480

	像素颜色
	黑/白/红/黄

	视角
	接近 180°

	适用温度
	10° C ——30° C

	电池寿命
	2年 (每天更新2次)

	接收灵敏度
	-85dBm（受天线及实际环境影响，以实测为准）

	适用频率范围
	2.400-2.480 GHz(蓝牙5.0)


3.产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	174.4*70*133.5
	mm

	重量
	245±5
	gram

	可视区域
	161× 97
	mm

	外观颜色
	红木色/银色
	


产品示意图
	型号：T740BTRD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄
外观颜色：红木色
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	型号：T740BTSD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄
外观颜色：银色
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4.2 T型桌牌规格说明	
1. 桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T420BTGD1（金色），T420BTSD1（银色），
2) 移动式电子桌牌，外观简洁大方，轻薄易拿取
3) T型供电采用内置电池供电，电池寿命不低于18个月（2次/天），工作电压不超过3V； 
4) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5) 双面4.2寸显示屏幕，像素不低于400*300，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6) 支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
7) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
8) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
9) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
10) 具备会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
2. 产品电气规格介绍
	机种名
	T420BTGD1/T420BTSD1

	工作电压
	3.0 V(最小值：2.3V)

	传输距离
	半径为15m的圆内

	显示技术
	电子纸显示技术

	像素
	400 x 300

	像素颜色
	黑/白/红

	视角
	接近 180°

	适用温度
	10° C ——30° C

	电池寿命
	18月 (每天更新2次)

	接收灵敏度
	-85dBm（受天线及实际环境影响，以实测为准）

	适用频率范围
	2.400-2.480 GHz


3. 产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	99.2*60*97.6
	mm

	重量
	110±5
	gram

	可视区域
	84.8× 63.6
	mm

	外观颜色
	金色/银色
	


产品示意图
	型号：T420BTGD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：金色
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	型号：T420BTSD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：银色
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7.4 T型彩色电子桌牌规格说明	
1.	T型彩色桌牌产品技术总括
1）	品牌型号：BOE电子桌牌，T740BTRD3（红木色）T740BTSD3（银色）
2）	移动式电子桌牌，外观简洁大方，高端典雅
3）	彩色桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月以上（2次/天）；
4）	采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5）	双面7.4寸显示屏幕，支持黑白红黄蓝绿六色显示，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6）	产品通过SRRC认证，并具有第三方检测报告
7）	支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A 
8)	支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
9)	支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
10）支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
11）具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
2.	产品电气规格介绍
	产品型号
	T740BTRD3/T740BTSD3

	显示技术
	彩色电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	800 x 480

	像素颜色
	黑/白/红/黄/蓝/绿

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3. 产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	181.2*69.6*130.4mm
	mm

	重量
	235±5
	gram

	可视区域
	160× 96
	mm

	外观颜色
	红木/银色
	


产品示意图
	型号：T740BTRD3
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄蓝绿
外观颜色：红木色
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	型号：T740BTSD3
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄蓝绿
外观颜色：银色
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7.4 A型彩色电子桌牌规格说明	
1.	彩色桌牌产品技术总括
1）	品牌型号：BOE电子桌牌，T740BASD3（银色）
2）	移动式电子桌牌，方便叠放,金属机身
3）	彩色桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月以上（2次/天）；
4）	采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5）	双面7.4寸显示屏幕，支持黑白红黄蓝绿六色显示，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6）	产品通过SRRC认证，并具有第三方检测报告
7）	支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A 
8)	支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
9)	支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
10）支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
11）具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
2.	产品电气规格介绍
	产品型号
	T740BASD3

	显示技术
	彩色电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	800 x 480

	像素颜色
	黑/白/红/黄/蓝/绿

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3. 产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	177*74.6*124.3mm
	mm

	重量
	350±5
	gram

	可视区域
	160× 96
	mm

	外观颜色
	银色
	


产品示意图
	型号：T740BASD3
外壳：金属+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄蓝绿
外观颜色：银色
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7.4 A型桌牌规格说明
1. 7.4 A型桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T740BASD2（银色），
2) 移动式电子桌牌，方便叠放
3) A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；
4) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5) 双面7.4寸显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6) 产品通过SRRC认证
7) 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
8) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
9) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
10) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
11) 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
12) 可支持粉红色背景图刷新
2. 产品电气规格介绍
	产品型号
	T740BASD2

	显示技术
	电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	800 x 480

	像素颜色
	黑/白/红/黄

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3. 产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	178.5*78.9*122.6mm
	mm

	重量
	342±5
	gram

	可视区域
	161× 97
	mm

	外观颜色
	银色
	


产品示意图
	型号：T740BASD2
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红黄
外观颜色：银色
	    [image: ]



10.85 A型桌牌规格说明
1. 10.85 A型桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T1085BASD1（银色）
2) 金属机身,移动式电子桌牌，方便叠放
3) A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；
4) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
5) 双面10.85寸显示屏幕，像素不低于1360*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
6) 产品通过SRRC认证,并具有第三方检测报告
7) 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
8) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
9) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
10) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
11) 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
12) 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景
2.产品电气规格介绍
	产品型号
	T1085BASD1

	显示技术
	电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	1360 x 480

	像素颜色
	黑/白/红

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3.产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	280*121.3*73
	mm

	重量
	515±10
	gram

	可视区域
	259.76×91.68
	mm

	外观颜色
	银色
	


产品示意图
	型号：T1085BASD1
外壳：Al6063(金属)+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：银色
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8.6 T型桌牌规格说明
1. 8.6 T型桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T860BTRD1(红木)	T860BTSD1(银色)
2) 超高分辨率:1440x600  PPI:181
3) 移动式电子桌牌，外观简洁大方，高端典雅
4) 桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；
5) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
6) 双面8.6寸显示屏幕,视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
7) 产品通过SRRC认证, 并具有第三方检测报告
8) 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
9) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
10) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
11) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
12) 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
13) 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景
2.产品电气规格介绍
	产品型号
	T860BTRD1(红木)/T860BTSD1(银色)

	显示技术
	电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	1440 x 600

	像素颜色
	黑/白/红

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3.产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	214.6*60*119.2
	mm

	重量
	315±10
	gram

	可视区域
	201.6×84
	mm

	外观颜色
	红木/银色
	


产品示意图
	型号：T860BTRD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：红木色
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	型号：T860BTSD1
外壳：PC+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：银色
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8.6 A型桌牌规格说明
1. 8.6 A型桌牌产品技术总括
1) 品牌型号：BOE电子桌牌，T860BASD1（银色）
2) 超高分辨率:1440x600  PPI:181
3) 金属机身,移动式电子桌牌，方便叠放
4) A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；
5) 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新
6) 双面8.6寸显示屏幕,视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示 
7) 产品通过SRRC认证, 并具有第三方检测报告
8) 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A
9) 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看
10) 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面
11) 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通
12) 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新
13) 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景
2.产品电气规格介绍
	产品型号
	T860BASD1

	显示技术
	电子纸显示技术

	通讯协议
	蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz）

	传输距离
	半径为15m的圆内

	刷新方式
	网页后台刷新、手机APP刷新

	电源充电接口
	Type C

	供电方式
	3000mAh 3.7V聚合物锂电池

	续航能力
	充1次电，可使用半年

	像素
	1440 x 600

	像素颜色
	黑/白/红

	方向
	横向

	视角
	接近 180°


3.产品机构规格介绍
	Parameter
	Specification
	Unit

	尺寸
	220*113*68.82
	mm

	重量
	420±10
	gram

	可视区域
	201.6×84
	mm

	外观颜色
	银色
	


产品示意图
	型号：T860BASD1
外壳：ADC12(金属)+ABS
显示屏：双屏
显示颜色：黑白红
外观颜色：银色
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产品注意事项
1. 切勿拆卸电子产品；
2. 请勿随意摔电子产品；
3. 请将电子产品远离水等液态物质；
4. 请将电子产品远离火源等易燃易爆物质；
5. 请勿自行更换电子产品组件；
6. 请勿加热、充电或弯折电池；
7. 请将电子产品及其相关组件远离6岁以下的儿童；
8. 请勿将使用后的电池随意乱扔，电池用尽后请回收到指定回收站；
9. 请勿将产品与食品接触；
10. 请勿随意乱扔废旧产品。
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